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[bookmark: _Toc252896854][bookmark: _Toc529965384]제1장 제품 소개
[bookmark: _Toc252896855][bookmark: _Toc529965385]1-1. 제품 특징
(1) 주장치와 RS-485 통신
(2) ID 세팅 (최대 20대까지)
(3) 방범 구역 4개소 제어 가능
   * 출입통제 사용 시 Zone #4 (Exit Button 활용)
(4) RF 카드 및 비밀번호(4자리) 혼용 사용 가능
* 카드 주파수 : 고주파(MF_13.56Mhz) 카드 지원
(5) 사용자 99명 사용 가능(마스터 카드 2명 지원)
(6) 원격제어(경계/해제/도어열림) 가능
(7) 싸이렌 1개 제어 가능
(8) 출입문 1개소 제어 가능

[bookmark: _Toc252896856][bookmark: _Toc529965386]1-2. 제품 구성도
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[bookmark: _Toc252896857][bookmark: _Toc529965387]1-3. 제품 사양
	모 델 명
	 SKP-6504
	


	 재 질
	 플라스틱 사출
	

	 사 이 즈
	74mm * 147mm * 30mm (L*H*W)
	

	 LCD 종류
	TFT LCD
	

	 색 상/무게
	 검정색 / 194.5g (브라켓 포함)
	

	 LED/Touch PAD
	LED-Zone : 4(Red) / Touch-Key : 12

	 전 원
	DC 10 ~ 14V (소비전류 : 평상시 60mA 미만, 최대 250mA)

	 Card 주파수
	고주파 (MF_13.56Mhz)

	통 신 방 식
	 RS-485 (주장치 연동)



[bookmark: _Toc529965388]1-4. 제품 부분 명칭
[bookmark: _Toc529965389]1-4-1. 전면부
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1. LCD Screen
2. Key-Button (Touch Type)
3. Zone (#1 ~ 4)
[bookmark: _Toc529965390]1-4-2. 후면부
[image: 뒷판]            
1. 연결 케이블
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                  12V : 빨강색
                  GND : 검정색
                  TX : 흰색
                  RX : 녹색
                  COM : 파란색
                  N.C : 보라색
                  N.O : 주황색
                  GND : 검정색
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                  COM : 갈색
                  Siren : 회색
                  GND : 검정색
                  Zone #1 : 노란색
  Zone #2 : 보라색
Zone #3 : 파란색
  Zone #4 : 주황색

               


















[bookmark: _Toc252896861][bookmark: _Toc529965391]제2장 설정(사용) 하기
[bookmark: _Toc252896862][bookmark: _Toc529965392]2-1. 프로그램 모드 설정

            - 최초 개통시 PG모드 진입하기
공장 출고 제품은 마스터번호가 “9999”로 입력한다.
(키패드 # 버튼 + “9999”)
* 마스터번호 분실 시 긴급조치 요령 - 케이스 개봉 후 메인보드
뒷면(좌측 상단)의 Test(PG) 버튼을 3초 이상 누르면 강제로 PG진입

- 마스터번호를 이용하여 PG모드 진입하기
  마스터번호(비밀번호 또는 RF카드)가 설정되어 있는 경우
마스터번호를 이용하여 PG모드로 진입한다.
   
             1) 비밀번호(마스터 - 31, 32번 사용자) 사용법
[image: ]
2) RF카드(마스터 - 31, 32번 사용자) 사용법
[image: ]
[bookmark: _Toc529965393]2-1-1. 프로그램 마법사 번지 기능 설명
	번지
	설정 내역
	순서
	설정 내역

	99
	환경초기화
	1
	1 : 공장 초기화
2 : 카드 초기화

	01
	로컬설정
	1
	로컬번호 (최대 20대 연결 가능)

	
	
	2
	음성소리크기 (1 ~ 9까지)

	
	
	3
	문열림안내방송
0 : 사용안함
1 : 사용함 (출입통제 사용시 출력됨)

	02
	주장치개통
	1
	사용존 메인존 [1234]

	
	
	2
	딜레이설정 메인존 [1---]

	
	
	3
	입실지연 시간 10초

	
	
	4
	퇴실지연 시간 10초

	
	
	5
	비상설정 메인존 [--3-]

	
	
	6
	도어타입 설정
0 : 방범, 1: 출입통제, 2 : 세트접점

	
	
	7
	도어출력시간 05초

	
	
	8
	도어신호발생
0 : No, 1 : Yes

	
	
	9
	방문자 멘트 

	
	
	10
	복구신호존 메인존 [1234]

	03

	카드설정
#+8 : 카드번호조회
#+9 : 카드연속등록
	개별번지설정


     - *버튼을 1번 누르면 프로그램 모드, *버튼을 2번 연속으로 누르면 카드설정 모드로 
들어간다.








[bookmark: _Toc529965394]2-1-2. 프로그램 기능 설명
	[bookmark: _Toc331514575][bookmark: _Toc347502836]프로그램번지 (PG)
	기능설명

	49
	복구신호존
	복구존 설정

	50
	사용존
	사용하는 존 설정

	53
	딜레이설정
	딜레이 존 설정

	54
	비상설정
	비상존 설정

	55
	사이렌 출력
	사이렌 출력존 설정

	59
	입실지연
	시간 설정(10초 단위)

	60
	퇴실지연
	시간 설정(10초 단위)

	62
	사이렌 출력
	시간 설정(10초 단위)

	64
	사이렌 재출력
	0 : 안함, 1 : 재출력

	69
	비상경계연동
	0 : 감지시 경계0, 1 : 감지시 경계X

	75
	도어타입설정
	0 : 방범, 1: 출입통제, 2 : 세트접점

	78
	도어출력
	도어 출력 시간 (1초 단위)

	79
	도어신호발생
	0 : 발생 안함, 1 : 발생함

	83
	롬버전
	펌웨어 버전 표시

	84
	방문자 멘트
	0 : 사용안함, 1 : 사용함

	99
	공장/카드 초기화
	시스템 초기화

	비밀번호 (사용자 등록)

	001
	사용자카드
	사용자 카드 / 비밀번호(4자리)

	031
	사용자카드
	마스터 #1 카드 / 비밀번호(4자리)

	032
	사용자카드
	마스터 #2 카드 / 비밀번호(4자리)

	099
	사용자카드
	사용자 카드 / 비밀번호(4자리)













[bookmark: _Toc529965395]2-2. 도어락 배선 연결법
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[bookmark: _Toc529965396]2-3. 싸이렌 배선 연결법
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[bookmark: _Toc529965397]2-4 방범존 배선 연결법
            [image: 존 연결부분]
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