HUSEN F2K 사용설명서

HUSEN F2K
사용설명서
(2018. 07. 20)




[image: ]

















[image: ]


▣ 목   차 ▣
제1장 개요	2
1-1. 시스템 기능	2
1-2. 시스템 구성도	2
1-3. 시스템 사양	3
1-4. 시스템 부분 명칭	3
1-4-1. 전면부	3
1-4-2. 후면부	4
제2장 기능 설정	5
2-1. 메인 화면 구성	5
2-2. 시스템	6
2-2-1. 시스템 환경설정 진입 방법	6
2-2-2. 시스템 기능 설명	8
MEMO	11










[bookmark: _Toc252896854][bookmark: _Toc503453740]제1장 개요
[bookmark: _Toc252896855][bookmark: _Toc503453741]1-1. 시스템 기능
■ HUSEN E3전용 방범 키패드 사용 가능 (최대 4대)
* 지문, 카드, 비밀번호 겸용 사용 가능
■ 2.2 Inch TFT Color LCD 사용 (Touch Screen)
■ Wi-Fi Module 내장 (HUSEN 인증)
■ 고주파(MF) 카드사용 (주파수 : 13.56Mhz)
■ 지문 최대 2,000개 저장 가능
■ F2K 전용 어플리케이션(APP)을 이용하여 시스템 설정 가능
* 안드로이드 전용

[bookmark: _Toc252896856][bookmark: _Toc503453742]1-2. 시스템 구성도
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[bookmark: _Toc252896857][bookmark: _Toc503453743]1-3. 시스템 사양
	 재질 / 색상
	플라스틱 / Black

	 크기 / 무게
	54.3mm * 15.4mm * 28.9mm / 188.5g

	 입력 전원
	DC 12V / 500mA

	LCD Type
	2.2” TFT Color LCD

	주장치 통신
	HUSEN JIO

	AP 통신
	Wi-Fi



[bookmark: _Toc503453744]1-4. 시스템 부분 명칭
[bookmark: _Toc503453745]1-4-1. 전면부
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① LCD (2.2 Inch TFT Color - Touch Type)
② 지문 스캐너
③ 카드 (고주파 - 13.56 MHz)
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① 브라켓
② 키패드 연결 케이블
[image: ]                  







* 배선 설명
+12V(Red) : E3 - 5번(전원 +12V) 단자와 연결
GND(Black) : E3 - 6번(전원 GND) 단자와 연결
TX(White) : E3 - 7번(송신) 단자와 연결
RX(Green) : E3 - 8번(수신) 단자와 연결




[bookmark: _Toc252896861][bookmark: _Toc503453747]제2장 기능 설정
[bookmark: _Toc252896862][bookmark: _Toc503453748]2-1. 메인 화면 구성
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자물쇠(방범) : 지문 리더기와 연동된 방범 주장치의 키패드 사용
	아이콘 
	설명

	전원
	[image: ] : AC 공급
[image: ] : AC 단선, 배터리 전환

	Wi-Fi
	[image: ] : 와이파이 설정 없음
[image: ] : 와이파이(AP) 사용중 (1번 키패드)
[image: ] : 와이파이(AP) 사용중 (2~4번 키패드)

	3G
	[image: ] : 3G 설정이 없거나, 3G 모뎀 사용안함
[image: ] : 사용중 (서버 연결 시도중)

	신호전송
	[image: ] : 신호전송 완료
[image: ] : 신호전송 실패 또는 잔여신호 남아 있음

	공중선
(관제전화번호)
	[image: ] : 세팅되어 있음
[image: ] : 전화 다이얼중
[image: ] : 공중선 세팅 없음






[bookmark: _Toc503453749]2-2. 시스템
[bookmark: _Toc503453750]2-2-1. 시스템 환경설정 진입 방법

       ** 반드시 시스템 비밀번호를 변경해서 사용하시길 바랍니다. **

1. 메인화면에서 “자물쇠(방범)” 아이콘을 터치한다.
               [image: ]

2. 숫자 “1번” 버튼을 약 3초간 길게 누른다.
  [image: ]




3. 설정된 시스템 비밀번호 (기본값 : 3296000) 입력하여 시스템 환경설정에
  진입한다.
              [image: ]


















[bookmark: _Toc503453751]2-2-2. 시스템 기능 설명
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	버전, 비밀번호

	버전
	펌웨어 버전 표시
Ex) V *.** (20**-**-**)

	비밀번호(AP겸용)
	시스템 및 Wi-Fi 비밀번호 설정 (기본값 : 3296000)
(주의) 변경된 비밀번호 분실 시 현장에서 복구 불가능

	키패드

	키패드 ID
	방범 키패드 ID 설정 (#1 ~ 4)
* 키패드 사용개수에 따라 ID를 설정한다.
* 주장치(E3) 환경설정은 ID #1번만 가능
-> ID #2 ~ 4번 주장치(E3) 환경설정 진입 불가)

	키패드 사용자
인증법
	사용자 인증 방법 설정
0 : 지문+카드+비번
1 : 지문+카드만
2 : 지문+비번만
3 : 지문만 사용

	주장치 사용자 동기화
	주장치 사용자 동기화 사용 설정
0 : 동기화안함, 1 : 동기화함

	볼륨

	볼륨
	시스템 볼륨을 조절한다. (1 ~ 10 조절 가능)

	신호전송시
	부저음 없음 (고정)

	음성테스트
	해당 번호를 누르면 해당 음성이 출력된다.

	화면

	밝기
	LCD 밝기 조절 (1 ~ 10 조절 가능)

	화면보호기
	사용안함

	인증실패 경고 횟수
	장난방지 기능 (30초 후 재사용 가능)
사용않함, 1 ~ 10 회수 설정가능

	터치보정
	틀어진 터치포인트를 보정한다.

	시계표시
	시계표시(날짜, 시간) 출력여부 설정
[bookmark: _GoBack]-> 사용함으로 설정이 되어있어도 주장치(E3)의 시간정보가
일치하지 않으면 화면출력을 안 한다.
0 : 안함
1 : 해제시만
2 : 경계시만
3 : 경계, 해제시

	디바이스

	입력기
	키보드 입력방식 설정
- 누를때 : 자판을 누를 때 화면에 입력되는 방식
- 누르고 땔 때 : 자판을 누르고 땔 때 화면에 입력되는 방식

	RF카드
	전원 방식 설정 (기본값 사용)
표준(기본값), 절전1, 절전2
읽기방법 설정 (기본값 사용)
표준(기본값), 느리게, 빠르게, EMC모드

	지문
	버전정보 : 지문모듈 버전표시
사용방법 : 터치모드, 자동모드
등록방식
- 1회로 : 사용자별 손가락을 최대 8개까지, 지문 8개를 등록한다.


- 2회분석 : 사용자별 손가락을 최대 4개까지, 손가락별 2개의 지문을
비교하여 같은 지문으로 등록한다.

 
 - 2회갱신 : “2회 분석으로 등록”과 같은 방법으로 등록하고, 매번
사용(인증)시 2-4-6-8번째 등록된 것은 자동갱신 등록
한다.


이미지크기 : 그레이, 작게, 보통, 크게
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